Tento firmware umožní přehrávat 15min videa

1)zapněte vypínač do polohy "F".
2)zkopírujte soubor firmware "fw.elf" do microSD,vložte microSD do fotoaparátu,stisněte a podržte tlačítko spouště na 3s, poté uvolněte tlačítko a upgrade firmware se spustí automaticky.
3)aktualizace fimrware bude trvat okolo 10-15s,červená kontrolka bude blikat
4)Po úspěšném upgrade firmware, smažte soubor "fw.elf" z microSD.

Upozornění: Neodstraňujte baterii nebo paměťovou kartu v průběho upgarde firmware,můžete poškodit kameru. 