CZ:

- na kameře přepnout přepínač do polohy "F"
- v PC stáhnout a následně rozbalit FW
- na naformátovanou microSD kartu nakopírovat FW
- vložit microSD karty do kamery a zapnout, držet tlačítko cca 10s než se       rozsvítí červené světlo, pak se začne automaticky nahrávat nový firmware
- firmware se bude nahrávat cca 15-20s, pak se červené světlo vypne
- po nahrání firmware vymažte z SD soubor s firmware

---------------------------------------------------
ENG:

- Switch on the camera switch to "F"
- The PC download and then unzip FW
- The formatted microSD card copy FW
- Insert a microSD card into the camera and turn on
- press and hold the button approx 10 seconds until the RED LED starts          flashing,the firmware upgrade program will run automatically.
- The firmware upgrade will takes around 15~20 seconds, the RED LED light       will flashing while upgrading.
- After firmware upgrading succeeded, please delete the firmware file   from    the Micro SD.



